З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 5 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

ВЪЗЛАГАМ на ......................................................................................

да координира дейността по осигуряване на пожарната безопасност в

.............................................................................................................

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 2 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

ОПРЕДЕЛЯМ:

Отговорници за пожаробезопасната експлоатация на

отоплителни, нагревателни и др. електрически уреди:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 3 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

З А Б Р А Н Я В А М

тютюнопушенето в сградата на

............................................................................................

Място за тютюнопушене е ..................................................

Същото да се обозначи с табелка и оборудва с негоримо сандъче.

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 4 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

След приключване на работното време ел. захранване да се

изключва, което да се удостоверява в дневник.

ОТГОВОРНИЦИ:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 8 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

ОПРЕДЕЛЯМ ..........................................................................

отговорник за поддържане и проверка на ПП уреди, съоръжения и

средства за пожарогасене.

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

На основание чл. 10 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

НАЗНАЧАВАМ нещатен щаб за ръководство на действията на

ръководния и помощен персонал при ликвидиране на пожари,както

следва:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

УПРАВИТЕЛ:

З А П О В Е Д

№........

гр. Кюстендил,........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 5 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

ВЪЗЛАГАМ на....................................................................

да организира противопожарната подготовка и инструктажа на работниците и служителите.

УПРАВИТЕЛ:

 З А П О В Е Д

№........

гр. Кюстендил,........

На основание чл. 11 ал. 1 т. 1 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на

обектите в експлоатация

 При ремонт, реконструкция и модернизация, свързани с електро- и газозаварки да се спазват изискванията на Наредба - № I-209 за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация на МВР и съгласуват с органите на Държавен противопожарен контрол при РСПАБ гр. Кюстендил.

 На основание чл. 99 от Наредба Наредба - № I-209 за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация в ...............................................................................

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Огневи работи да се извършват само след издаване на акт за огневи работи

2. Разрешително за извършване на огневи работи се издава от директора.

3. Четири часа преди извършването на огневи работи, актът за огневи работи да се съгласува с РСПАБ Кюстендил.

4. Ръководителят на огневите работи е длъжен:

* да осигури издаването на акт за огневи работи, съгласно

Наредба І-209 за за правилата и нормите за ПАБ на обектите в експлоатация

- да подготви помещението, съоръженията, комуникациите и място за работа в съответствие с правилата за ПАБ

 - да не допуска извършването на огневи работи от неправоспособни лица и непреминали противопожарен минимум

 - лично да ръководи извършването на огневите работи и носи отговорност за безопасното им провеждане

 - при неспазване или нарушение на ПП изисквания или при опасност от възникване на пожар да спре работата

 - след приключване на огневите работи да осигури дежурство от 3 до 5 часа

 5. На места, където се извършват огневи работи да се спазва следното:

 - предварително да се почисти мястото от горими материали в радиус от 5 метра

 - леснозапалимите и взривоопасни материали да отстоят на 20 метра

 - горимите предмети и конструкции, които не могат да се отстранят, да се защитават с обливане с вода и екран

 6. На местата, където се извършват огневи работи да се осигурят следните ПП уреди и съоръжения:

 - кофпомпа с вода

 - 1 бр. 6 кг прахов пожарогасител

 - пясък, лопати, кофи с вода

 - негоримо одеяло

 7. При оксиженови работи да се спазва следното:

 - преносимите ацетиленови генератори да се поставят на открити площадки или добре проветряващи се помещения на минимум 10 метра от мястото на заваряването или други огнеизточници

 - да се поставят надписи "Вход забранен", "Не пуши" и др.

 - маркучите да не бъдат с нарушена цялост.

УПРАВИТЕЛ: